(module Pulse_MagJack_JK0654219NL (layer F.Cu) (tedit 5BF561A1)
  (fp_text reference REF** (at 4.826 9.398) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Pulse_MagJack_JK0654219NL (at 0 -9.525) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -26.162 8.4455) (end -19.812 8.4455) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.162 -8.4455) (end -26.162 8.4455) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.162 -8.4455) (end -19.7485 -8.4455) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.858 8.4455) (end -17.018 8.4455) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.858 -8.4455) (end 6.858 8.4455) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.0815 -8.4455) (end 6.858 -8.4455) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad S thru_hole circle (at -18.415 8.0645) (size 2.6 2.6) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S thru_hole circle (at -18.415 -8.0645) (size 2.6 2.6) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -15.24 -6.35) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -15.24 6.35) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 5.08 -6.096) (size 1.8 1.8) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 5.08 -3.556) (size 1.8 1.8) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.08 3.556) (size 1.8 1.8) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 5.08 6.096) (size 1.8 1.8) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 -6.096) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 2.54 -4.064) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -2.032) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 2.032) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 4.064) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 6.096) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -3.048) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.016) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.016) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.048) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
