(module TI_VSON-HR_1.5x2mm_p0.5mm (layer F.Cu) (tedit 5BF57A12)
  (fp_text reference U9 (at 0.175 -1.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TPS62823 (at 0 -1.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.2 -0.6) (end -1.2 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.05 -0.75) (end -1.2 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.05 -0.75) (end -1.2 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 1) (end 0.75 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -1) (end -0.75 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.675 -0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.675 -0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.675 0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.675 0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.675 0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.675 0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.675 -0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.675 -0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (model /home/david/3d/vson8.stp
    (offset (xyz -0.75 -1 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
