(module Molex_HDMI_A_47151-0001 (layer F.Cu) (tedit 5BF56BA5)
  (fp_text reference REF** (at 6.8 -0.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Molex_HDMI_A_47151-0001 (at 0 5.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.5 12.6) (end -7.5 9.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.3 12.6) (end -7.5 12.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.2 11.6) (end -7.5 11.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 12.6) (end 7.5 9.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 11.6) (end -7.2 11.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 12.6) (end -7.3 12.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 6.7) (end 7.5 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 3.8) (end -7.5 6.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.8 0.4) (end -4.8 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.8 0.4) (end 6.8 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad SH thru_hole oval (at -7.25 8.02) (size 1.5 2.3) (drill oval 0.9 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole oval (at 7.25 8.02) (size 1.5 2.3) (drill oval 0.9 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole oval (at -7.25 2.06) (size 1.5 3.3) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole oval (at 7.25 2.06) (size 1.5 3.3) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -2 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.5 1.3) (size 0.3 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
