(module Molex_SATA_047080-4001 (layer F.Cu) (tedit 5BF5688A)
  (fp_text reference REF** (at 6.7 -1.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Molex_SATA_047080-4001 (at 0 5.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.1 10.8) (end 0.3 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.3 10.8) (end -9.3 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 10.8) (end -9.3 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 10.8) (end -6.1 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.6 10.8) (end 6.6 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.2 10.8) (end 5.6 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.3 10.8) (end 8.3 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.6 10.8) (end 8.3 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.3 -0.8) (end 4.4 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.3 10) (end 8.3 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.3 -0.8) (end -4.5 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.3 9.2) (end -9.3 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad S thru_hole rect (at -6.37 2.36) (size 2 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S thru_hole rect (at 6.37 2.36) (size 2 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.81 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.54 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.27 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.54 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.81 0) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
