(module 2199230-4 (layer F.Cu) (tedit 5C68584F)
  (fp_text reference REF** (at 3.25 -4.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 2199230-4 (at 3.25 -5.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10 -1.75) (end 10 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 -5) (end -1.5 -5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 -3) (end 11 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 2.5) (end 9.25 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 2.5) (end -1.75 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.25 2.5) (end -11 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 2.5) (end -11 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -9.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -9 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -8.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -8.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -8 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -7.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -7.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -7 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -6.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -6.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -6 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -5.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -5.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -5.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -4.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -4.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -4 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -3.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -1.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -1.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -1 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -0.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -0.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -0.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 0 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 0.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 0.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 0.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 1 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 1.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 1.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 1.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 2 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 2.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 2.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 2.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 3 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 3.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 3.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 3.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 4 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 4.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 4.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 4.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 5.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 5.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 5.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 6 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 6.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 6.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 6.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 7 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 7.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 7.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 7.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 8 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 8.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 8.5 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at 8.75 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at 9 2.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at 9.25 -5.25) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -10 0) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 10 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M smd rect (at -10.35 -4.5) (size 1.2 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M smd rect (at 10.35 -4.5) (size 1.2 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
