(module USON10 (layer F.Cu) (tedit 57EB773C)
  (fp_text reference DA1 (at 0 1.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TPD4E02B04 (at 0 -1.325) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.25 -0.5) (end 1.25 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 0.5) (end -1.25 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 0.9) (end -1 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.1 0.9) (end -0.9 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 0.75) (end -1.1 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 10 smd rect (at -1 -0.39) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.5 -0.39) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -0.39) (size 0.4 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 -0.39) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1 -0.39) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1 0.38) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 0.38) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0.38) (size 0.4 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 0.38) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 0.38) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../3d/UDFN10.wrl
    (offset (xyz -1.142999982833862 1.930399971008301 -0.9143999862670897))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
  (model "/home/david/3d/User Library-TPD4E02B04.STEP"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
