(module OSC_IDT_XU_5x3.2mm (layer F.Cu) (tedit 5BF572F5)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 3.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value OSC_IDT_XU_5x3.2mm (at 0 -2.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.5 -1.6) (end 1.8 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 1.6) (end 1.8 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 1.6) (end 1.9 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -1.6) (end 2.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 1.6) (end 0.6 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 1.6) (end -0.7 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.7 -1.6) (end -0.6 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.6 -1.6) (end 0.7 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1.6) (end -1.8 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 1.6) (end -2.5 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.8 1.6) (end -2.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 2.2) (end -1.3 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 2.2) (end -1 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 1.9) (end -1.6 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd rect (at -1.27 -1.1049) (size 0.89 1.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.1049) (size 0.89 1.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.27 -1.1049) (size 0.89 1.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 1.1049) (size 0.89 1.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.1049) (size 0.89 1.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.27 1.1049) (size 0.89 1.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
