(module Wurth_BiLED_150141_3528 (layer F.Cu) (tedit 5BF70D7E)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Wurth_BiLED_150141_3528 (at 0 -2.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -0.3) (end -1.75 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.85 -1.4) (end 1.75 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 -0.3) (end 1.75 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 1.4) (end -1.75 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.4) (end -0.7 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 1.55 -0.85) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.55 0.85) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.55 0.85) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.55 -0.85) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "/home/david/3d/STEP-WL-SBTW-3528-rev1(2.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
