(module 292303-7 (layer F.Cu) (tedit 5BF583C6)
  (fp_text reference 292303-7 (at 10.15 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.1 -0.4 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.45 6.65) (end -7 6.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.1 6.65) (end 5.15 6.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -6.5) (end -7 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -6.5) (end 5.15 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.1 4.5) (end 7.1 6.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -6.5) (end 7 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 6.65) (end -7 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 7 -3.5) (size 3 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7 -1) (size 3 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 7 1) (size 3 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 7 3.5) (size 3 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.3 6.65) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.3 -6.5) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
