(module micro-sd-schd3a0100:SCHD3A100 (layer F.Cu) (tedit 59DE515C)
  (descr "Micro SD card slot SCHD3A0100 from ALPS or ON-STARS")
  (tags "Micro SD SCHD3A0100")
  (fp_text reference SD1 (at 6 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value SCHD3A0100 (at 4.73 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_line (start -7.95 6.15) (end -5.8 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.95 -6.15) (end -7.95 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.7 -6.15) (end -7.95 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.6 -6.15) (end -2.3 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 6.15) (end 3.6 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 -6.15) (end 7.1 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 6.15) (end 8 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.95 6.15) (end 8 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.15 5) (end -3.8 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 5) (end 1.15 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.15 5) (end -3.8 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.15 -3.8) (end -3.8 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -3.8) (end -3.8 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.15 5) (end 1.15 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 6.15) (end 8 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.95 6.15) (end 8 6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.95 -6.15) (end -7.95 6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 -6.15) (end -7.95 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 2.2 -3.2 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 -2.1 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.2 -1 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.2 0.1 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.2 1.2 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.2 2.3 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.2 3.4 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.2 4.5 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6.5 -6.875 90) (size 1.45 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.15 6.875 180) (size 0.9 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.8 6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.8 -6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.5 -6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.5 6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
