(module lfe5bg381:BGA-381_pitch0.8mm_dia0.4mm (layer F.Cu) (tedit 5B9D222C)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at -8.2 -9.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LFE5U-85F-6BG381C (at -0.184 3.1475) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 -0.98) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -9 -8.2) (end -8.2 -9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -9 9) (end -9 -8.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 9) (end -9 9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 -9) (end 9 9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.2 -9) (end 9 -9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.6 -7.6) (end -7.4 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.6 -7.4) (end -7.6 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.6 -7.6) (end 7.6 -7.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.4 -7.6) (end 7.6 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.6 7.6) (end 7.6 7.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.4 7.6) (end 7.6 7.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.6 7.6) (end -7.4 7.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.6 7.4) (end -7.6 7.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.2 -9) (end -9 -8.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9 9) (end -9 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 9) (end -9 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 -9) (end 9 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9 -9) (end 9 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.6 8.1) (end -8.6 -8.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.1 8.6) (end -8.1 8.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.6 -8.1) (end 8.6 8.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.6 -8.6) (end 8.1 -8.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad X smd oval (at 8.5 8.5) (size 0.127 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad X smd oval (at 8.5 8.5) (size 0.508 0.127) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad X smd oval (at -8.5 8.5) (size 0.508 0.127) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad X smd oval (at -8.5 8.5) (size 0.127 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad X smd oval (at 8.5 -8.5) (size 0.508 0.127) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad X smd oval (at 8.5 -8.5) (size 0.127 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -6.8 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A3 smd circle (at -6 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A4 smd circle (at -5.2 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A5 smd circle (at -4.4 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A6 smd circle (at -3.6 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A7 smd circle (at -2.8 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A8 smd circle (at -2 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A9 smd circle (at -1.2 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A10 smd circle (at -0.4 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A11 smd circle (at 0.4 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A12 smd circle (at 1.2 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A13 smd circle (at 2 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A14 smd circle (at 2.8 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A15 smd circle (at 3.6 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A16 smd circle (at 4.4 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A17 smd circle (at 5.2 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A18 smd circle (at 6 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad A19 smd circle (at 6.8 -7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B1 smd circle (at -7.6 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B2 smd circle (at -6.8 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B3 smd circle (at -6 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B4 smd circle (at -5.2 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B5 smd circle (at -4.4 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B6 smd circle (at -3.6 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B7 smd circle (at -2.8 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B8 smd circle (at -2 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B9 smd circle (at -1.2 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B10 smd circle (at -0.4 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B11 smd circle (at 0.4 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B12 smd circle (at 1.2 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B13 smd circle (at 2 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B14 smd circle (at 2.8 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B15 smd circle (at 3.6 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B16 smd circle (at 4.4 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B17 smd circle (at 5.2 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B18 smd circle (at 6 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B19 smd circle (at 6.8 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad B20 smd circle (at 7.6 -6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C1 smd circle (at -7.6 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C2 smd circle (at -6.8 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C3 smd circle (at -6 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C4 smd circle (at -5.2 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C5 smd circle (at -4.4 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C6 smd circle (at -3.6 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C7 smd circle (at -2.8 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C8 smd circle (at -2 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C9 smd circle (at -1.2 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C10 smd circle (at -0.4 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C11 smd circle (at 0.4 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C12 smd circle (at 1.2 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C13 smd circle (at 2 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C14 smd circle (at 2.8 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C15 smd circle (at 3.6 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C16 smd circle (at 4.4 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C17 smd circle (at 5.2 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C18 smd circle (at 6 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C19 smd circle (at 6.8 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad C20 smd circle (at 7.6 -6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D1 smd circle (at -7.6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D2 smd circle (at -6.8 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D3 smd circle (at -6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D4 smd circle (at -5.2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D5 smd circle (at -4.4 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D6 smd circle (at -3.6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D7 smd circle (at -2.8 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D8 smd circle (at -2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D9 smd circle (at -1.2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D10 smd circle (at -0.4 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D11 smd circle (at 0.4 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D12 smd circle (at 1.2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D13 smd circle (at 2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D14 smd circle (at 2.8 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D15 smd circle (at 3.6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D16 smd circle (at 4.4 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D17 smd circle (at 5.2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D18 smd circle (at 6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D19 smd circle (at 6.8 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad D20 smd circle (at 7.6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E1 smd circle (at -7.6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E2 smd circle (at -6.8 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E3 smd circle (at -6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E4 smd circle (at -5.2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E5 smd circle (at -4.4 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E6 smd circle (at -3.6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E7 smd circle (at -2.8 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E8 smd circle (at -2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E9 smd circle (at -1.2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E10 smd circle (at -0.4 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E11 smd circle (at 0.4 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E12 smd circle (at 1.2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E13 smd circle (at 2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E14 smd circle (at 2.8 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E15 smd circle (at 3.6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E16 smd circle (at 4.4 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E17 smd circle (at 5.2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E18 smd circle (at 6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E19 smd circle (at 6.8 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad E20 smd circle (at 7.6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F1 smd circle (at -7.6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F2 smd circle (at -6.8 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F3 smd circle (at -6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F4 smd circle (at -5.2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F5 smd circle (at -4.4 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F6 smd circle (at -3.6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F7 smd circle (at -2.8 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F8 smd circle (at -2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F9 smd circle (at -1.2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F10 smd circle (at -0.4 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F11 smd circle (at 0.4 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F12 smd circle (at 1.2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F13 smd circle (at 2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F14 smd circle (at 2.8 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F15 smd circle (at 3.6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F16 smd circle (at 4.4 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F17 smd circle (at 5.2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F18 smd circle (at 6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F19 smd circle (at 6.8 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad F20 smd circle (at 7.6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G1 smd circle (at -7.6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G2 smd circle (at -6.8 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G3 smd circle (at -6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G4 smd circle (at -5.2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G5 smd circle (at -4.4 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G6 smd circle (at -3.6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G7 smd circle (at -2.8 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G8 smd circle (at -2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G9 smd circle (at -1.2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G10 smd circle (at -0.4 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G11 smd circle (at 0.4 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G12 smd circle (at 1.2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G13 smd circle (at 2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G14 smd circle (at 2.8 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G15 smd circle (at 3.6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G16 smd circle (at 4.4 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G17 smd circle (at 5.2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G18 smd circle (at 6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G19 smd circle (at 6.8 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad G20 smd circle (at 7.6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H1 smd circle (at -7.6 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H2 smd circle (at -6.8 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H3 smd circle (at -6 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H4 smd circle (at -5.2 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H5 smd circle (at -4.4 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H6 smd circle (at -3.6 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H7 smd circle (at -2.8 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H8 smd circle (at -2 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H9 smd circle (at -1.2 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H10 smd circle (at -0.4 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H11 smd circle (at 0.4 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H12 smd circle (at 1.2 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H13 smd circle (at 2 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H14 smd circle (at 2.8 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H15 smd circle (at 3.6 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H16 smd circle (at 4.4 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H17 smd circle (at 5.2 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H18 smd circle (at 6 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H19 smd circle (at 6.8 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad H20 smd circle (at 7.6 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J1 smd circle (at -7.6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J2 smd circle (at -6.8 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J3 smd circle (at -6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J4 smd circle (at -5.2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J5 smd circle (at -4.4 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J6 smd circle (at -3.6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J7 smd circle (at -2.8 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J8 smd circle (at -2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J9 smd circle (at -1.2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J10 smd circle (at -0.4 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J11 smd circle (at 0.4 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J12 smd circle (at 1.2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J13 smd circle (at 2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J14 smd circle (at 2.8 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J15 smd circle (at 3.6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J16 smd circle (at 4.4 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J17 smd circle (at 5.2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J18 smd circle (at 6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J19 smd circle (at 6.8 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad J20 smd circle (at 7.6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K1 smd circle (at -7.6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K2 smd circle (at -6.8 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K3 smd circle (at -6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K4 smd circle (at -5.2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K5 smd circle (at -4.4 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K6 smd circle (at -3.6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K7 smd circle (at -2.8 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K8 smd circle (at -2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K9 smd circle (at -1.2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K10 smd circle (at -0.4 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K11 smd circle (at 0.4 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K12 smd circle (at 1.2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K13 smd circle (at 2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K14 smd circle (at 2.8 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K15 smd circle (at 3.6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K16 smd circle (at 4.4 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K17 smd circle (at 5.2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K18 smd circle (at 6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K19 smd circle (at 6.8 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad K20 smd circle (at 7.6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L1 smd circle (at -7.6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L2 smd circle (at -6.8 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L3 smd circle (at -6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L4 smd circle (at -5.2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L5 smd circle (at -4.4 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L6 smd circle (at -3.6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L7 smd circle (at -2.8 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L8 smd circle (at -2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L9 smd circle (at -1.2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L10 smd circle (at -0.4 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L11 smd circle (at 0.4 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L12 smd circle (at 1.2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L13 smd circle (at 2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L14 smd circle (at 2.8 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L15 smd circle (at 3.6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L16 smd circle (at 4.4 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L17 smd circle (at 5.2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L18 smd circle (at 6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L19 smd circle (at 6.8 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad L20 smd circle (at 7.6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M1 smd circle (at -7.6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M2 smd circle (at -6.8 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M3 smd circle (at -6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M4 smd circle (at -5.2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M5 smd circle (at -4.4 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M6 smd circle (at -3.6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M7 smd circle (at -2.8 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M8 smd circle (at -2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M9 smd circle (at -1.2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M10 smd circle (at -0.4 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M11 smd circle (at 0.4 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M12 smd circle (at 1.2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M13 smd circle (at 2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M14 smd circle (at 2.8 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M15 smd circle (at 3.6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M16 smd circle (at 4.4 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M17 smd circle (at 5.2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M18 smd circle (at 6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M19 smd circle (at 6.8 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad M20 smd circle (at 7.6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N1 smd circle (at -7.6 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N2 smd circle (at -6.8 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N3 smd circle (at -6 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N4 smd circle (at -5.2 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N5 smd circle (at -4.4 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N6 smd circle (at -3.6 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N7 smd circle (at -2.8 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N8 smd circle (at -2 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N9 smd circle (at -1.2 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N10 smd circle (at -0.4 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N11 smd circle (at 0.4 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N12 smd circle (at 1.2 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N13 smd circle (at 2 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N14 smd circle (at 2.8 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N15 smd circle (at 3.6 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N16 smd circle (at 4.4 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N17 smd circle (at 5.2 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N18 smd circle (at 6 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N19 smd circle (at 6.8 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad N20 smd circle (at 7.6 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P1 smd circle (at -7.6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P2 smd circle (at -6.8 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P3 smd circle (at -6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P4 smd circle (at -5.2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P5 smd circle (at -4.4 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P6 smd circle (at -3.6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P7 smd circle (at -2.8 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P8 smd circle (at -2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P9 smd circle (at -1.2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P10 smd circle (at -0.4 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P11 smd circle (at 0.4 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P12 smd circle (at 1.2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P13 smd circle (at 2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P14 smd circle (at 2.8 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P15 smd circle (at 3.6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P16 smd circle (at 4.4 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P17 smd circle (at 5.2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P18 smd circle (at 6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P19 smd circle (at 6.8 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad P20 smd circle (at 7.6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R1 smd circle (at -7.6 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R2 smd circle (at -6.8 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R3 smd circle (at -6 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R4 smd circle (at -5.2 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R5 smd circle (at -4.4 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R16 smd circle (at 4.4 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R17 smd circle (at 5.2 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R18 smd circle (at 6 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R19 smd circle (at 6.8 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad R20 smd circle (at 7.6 3.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T1 smd circle (at -7.6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T2 smd circle (at -6.8 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T3 smd circle (at -6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T4 smd circle (at -5.2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T5 smd circle (at -4.4 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T6 smd circle (at -3.6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T7 smd circle (at -2.8 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T8 smd circle (at -2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T9 smd circle (at -1.2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T10 smd circle (at -0.4 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T11 smd circle (at 0.4 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T12 smd circle (at 1.2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T13 smd circle (at 2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T14 smd circle (at 2.8 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T15 smd circle (at 3.6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T16 smd circle (at 4.4 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T17 smd circle (at 5.2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T18 smd circle (at 6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T19 smd circle (at 6.8 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad T20 smd circle (at 7.6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U1 smd circle (at -7.6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U2 smd circle (at -6.8 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U3 smd circle (at -6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U4 smd circle (at -5.2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U5 smd circle (at -4.4 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U6 smd circle (at -3.6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U7 smd circle (at -2.8 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U8 smd circle (at -2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U9 smd circle (at -1.2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U10 smd circle (at -0.4 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U11 smd circle (at 0.4 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U12 smd circle (at 1.2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U13 smd circle (at 2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U14 smd circle (at 2.8 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U15 smd circle (at 3.6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U16 smd circle (at 4.4 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U17 smd circle (at 5.2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U18 smd circle (at 6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U19 smd circle (at 6.8 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad U20 smd circle (at 7.6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V1 smd circle (at -7.6 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V2 smd circle (at -6.8 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V3 smd circle (at -6 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V4 smd circle (at -5.2 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V5 smd circle (at -4.4 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V6 smd circle (at -3.6 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V7 smd circle (at -2.8 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V8 smd circle (at -2 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V9 smd circle (at -1.2 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V10 smd circle (at -0.4 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V11 smd circle (at 0.4 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V12 smd circle (at 1.2 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V13 smd circle (at 2 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V14 smd circle (at 2.8 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V15 smd circle (at 3.6 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V16 smd circle (at 4.4 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V17 smd circle (at 5.2 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V18 smd circle (at 6 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V19 smd circle (at 6.8 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad V20 smd circle (at 7.6 6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W1 smd circle (at -7.6 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W2 smd circle (at -6.8 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W3 smd circle (at -6 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W4 smd circle (at -5.2 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W5 smd circle (at -4.4 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W6 smd circle (at -3.6 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W7 smd circle (at -2.8 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W8 smd circle (at -2 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W9 smd circle (at -1.2 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W10 smd circle (at -0.4 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W11 smd circle (at 0.4 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W12 smd circle (at 1.2 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W13 smd circle (at 2 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W14 smd circle (at 2.8 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W15 smd circle (at 3.6 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W16 smd circle (at 4.4 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W17 smd circle (at 5.2 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W18 smd circle (at 6 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W19 smd circle (at 6.8 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad W20 smd circle (at 7.6 6.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y2 smd circle (at -6.8 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y3 smd circle (at -6 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y5 smd circle (at -4.4 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y6 smd circle (at -3.6 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y7 smd circle (at -2.8 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y8 smd circle (at -2 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y11 smd circle (at 0.4 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y12 smd circle (at 1.2 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y14 smd circle (at 2.8 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y15 smd circle (at 3.6 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y16 smd circle (at 4.4 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y17 smd circle (at 5.2 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad Y19 smd circle (at 6.8 7.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_BGA.3dshapes/BGA-256_17.0x17.0mm_Layout16x16_P1.0mm_Ball0.5mm_Pad0.4mm_NSMD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
