(module SOA008-150mil (layer F.Cu) (tedit 5A0C2F78)
  (descr "Cypress SOA008 SOIC-8 150 mil")
  (tags "SOA008 SOIC-8 1.27 150 mil")
  (attr smd)
  (fp_text reference U7 (at -2.54 4.064 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PCF8523 (at 4.318 5.588 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -0.9525 -2.286) (end -0.889 -2.2225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 2.54) (end -1.778 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -2.54) (end -1.27 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 -1.45) (end -0.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -2.75) (end -3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.75 -2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.075 -2.575) (end -2.075 -2.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.075 -2.575) (end 2.075 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.075 2.575) (end 2.075 2.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 2.575) (end -2.075 2.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 -2.575) (end 2.075 -2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 2.575) (end 2.075 2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 -2.525) (end -3.475 -2.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 -1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2.7 -0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -2.7 0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -2.7 1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 2.7 1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 2.7 0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 2.7 -0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 2.7 -1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_SOIC.3dshapes/SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
