(module conn-fci:CONN-10029449-111RLF (layer F.Cu) (tedit 5BA22132)
  (attr smd)
  (fp_text reference GPDI1 (at 0 -3.1115) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GPDI-D (at 0 0) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 2.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.1 7.5) (end -9.1 7.5) (layer F.Fab) (width 0.35))
  (fp_line (start 9.1 -2.2) (end 9.1 7.5) (layer F.Fab) (width 0.35))
  (fp_line (start -9.1 -2.2) (end 9.1 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.35))
  (fp_line (start -9.1 7.5) (end -9.1 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.35))
  (pad 0 thru_hole circle (at 7.85 4.9) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -7.85 4.9) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 7.25 0) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -7.25 0) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -3.75 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.25 -1) (size 0.3 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/footprints/hdmi-d/hdmi-d.3dshapes/10029449-111RLF.wrl
    (offset (xyz 0 -1.6 3.3))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 180 0 0))
  )
)
