(module Connectors:USB_Micro-B (layer F.Cu) (tedit 5543E447)
  (descr "Micro USB Type B Receptacle")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference P1 (at 0 -3.24) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_FTDI (at 0 5.01) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.6 -2.59) (end 4.6 -2.59) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6 -2.59) (end 4.6 4.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6 4.26) (end -4.6 4.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.6 4.26) (end -4.6 -2.59) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.35 4.03) (end 4.35 4.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.35 -2.38) (end 4.35 -2.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.35 -2.38) (end 4.35 4.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.35 2.8) (end -4.35 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.35 4.03) (end -4.35 -2.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.35 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.35 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.35 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.35 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.35 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.5 -1.35 90) (size 0.95 1.25) (drill oval 0.55 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.5 -1.35 90) (size 0.95 1.25) (drill oval 0.55 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.5 1.35 90) (size 1.55 1) (drill oval 1.15 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.5 1.35 90) (size 1.55 1) (drill oval 1.15 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
