(module micro-sd-schd3a0100:SCHD3A100 (layer F.Cu) (tedit 5A2A599C)
  (descr "Micro SD card slot SCHD3A0100 from ALPS or ON-STARS")
  (tags "Micro SD SCHD3A0100")
  (fp_text reference SD1 (at 5.55 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value SCHD3A0100 (at 4.28 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_line (start -8.4 6.15) (end -6.25 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.4 -6.15) (end -8.4 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.15 -6.15) (end -8.4 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.15 -6.15) (end -2.75 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.75 6.15) (end 3.15 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.4 -6.15) (end 6.65 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.4 6.15) (end 8.4 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 6.15) (end 8.4 6.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 5) (end -4.25 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 5) (end 0.7 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 5) (end -4.25 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 -3.8) (end -4.25 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 -3.8) (end -4.25 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 5) (end 0.7 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.4 6.15) (end 8.4 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.4 6.15) (end 8.4 6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.4 -6.15) (end -8.4 6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.55 -6.15) (end -8.4 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 1.75 -3.2 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.75 -2.1 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.75 -1 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.75 0.1 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.75 1.2 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.75 2.3 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.75 3.4 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.75 4.5 90) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6.05 -6.875 90) (size 1.45 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.65 6.875 180) (size 0.9 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.35 6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.35 -6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.95 -6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.95 6.875 90) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ./footprints/micro-sd/micro-sd-schd3a0100.3dshapes/SCHD3A0100.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
