(module L_1008_1210:L_1008_1210 (layer F.Cu) (tedit 5B019496)
  (descr "Inductor SMD 1008-1210 (2520-3225 Metric), square (rectangular) end terminal")
  (tags inductor)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L_1008_1210_inductor (at 0 2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.6 1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 -1.25) (end 1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6 -1.25) (end 1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6 1.25) (end -1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.2 -1.4) (end 0.2 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.2 1.4) (end 0.2 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.29 1.6) (end -2.29 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.29 -1.6) (end 2.29 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.29 -1.6) (end 2.29 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.29 1.6) (end -2.29 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1.27 0) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.27 0) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_1210_3225Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
