(module SOA008-150mil:SOA008-150-208mil (layer F.Cu) (tedit 5B8524BB)
  (descr "Cypress SOA008 SOIC-8 150/208 mil")
  (tags "SOA008 SOIC-8 1.27 150 208 mil")
  (attr smd)
  (fp_text reference U10 (at 3.175 4.445 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value IS25LP128F-JBLE (at -0.018 3.668 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 -2.54) (end -0.635 -2.54) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 2.54) (end -2.286 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.635 -2.54) (end -4.318 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.635 -2.54) (end 2.286 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.75 -2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -2.75) (end -3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.95 -1.45) (end -0.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 8 smd oval (at 3.302 -1.905) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 3.302 -0.635) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 3.302 0.635) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 3.302 1.905) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -3.302 1.905) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -3.302 0.635) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -3.302 -0.635) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.302 -1.905) (size 2.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.35x2.35mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIJ-8_5.3x5.3mm_P1.27mm.wrl_disabled
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
