(module audio-jack:CUI_SJ-43516-SMT (layer F.Cu) (tedit 5BC0968F)
  (descr "CUI 6-pin audio jack SMT")
  (tags "audio jack")
  (attr smd)
  (fp_text reference AUDIO1 (at -3.560502 0.28335 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value JACK_TRS_6PINS (at 1.519498 0.28335 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3 7.9) (end 3 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 7.9) (end 3 7.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -1.9) (end -3 7.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -1.9) (end -3 -1.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -7.5) (end -3.8 -1.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.9 -7.5) (end -3.8 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -9.1) (end 2.5 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -9.1) (end 2.5 -9.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -7.5) (end -2.5 -9.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_text user %R (at 0 0.1 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3 -7.5) (end 3 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -3.8) (end 3 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -0.9) (end 3 7.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 7.9) (end 3 7.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 7.9) (end -3 6.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 3.7) (end -3 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -1.9) (end -3.8 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -1.9) (end -3.8 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -5.4) (end -3.8 -5.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -7.5) (end -2.2 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -7.5) (end 2.5 -9.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -9.1) (end -2.5 -9.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -9.1) (end -2.5 -8.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 4 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.4))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -3 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.4))
  (pad 6 smd rect (at 3.8 -5 270) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 3 smd rect (at 3.8 -2.2 270) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 9.4 270) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 2 smd rect (at -3.8 5.3 270) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 4 smd rect (at -3.8 -4.1 270) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 1 smd rect (at -3.8 -6.9 270) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (model ${KIPRJMOD}/footprints/audio-jack/audio-jack.3dshapes/cui_sj_43516_smt_tr.wrl
    (offset (xyz 0 7.5 2.6))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
