(module usb_otg:USB-MICRO-B-FCI-10118192-0001LF (layer F.Cu) (tedit 5BC0962B)
  (attr smd)
  (fp_text reference US1 (at 0 -4.336) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MICRO_USB (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 -0.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5 2.4) (end -5 -3.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5 2.4) (end -5 2.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5 -3.6) (end 5 2.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5 -3.6) (end 5 -3.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6 1.45) (end -6 1.45) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.4 -1.6) (end -4.4 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.4 -3.6) (end -2.25 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 -3.6) (end 4.4 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.4 -3.6) (end 4.4 -1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 1.45) (end -3.5 1.45) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 1.45) (end 3.5 1.45) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.25 2.4) (end 4.25 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.25 3) (end -4.25 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.25 3) (end -4.25 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 -3.6) (end 5 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 2.4) (end -5 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 -3.6) (end -5 -3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 -3.6) (end -5 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 6 smd rect (at -3.1 -2.55) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 6 smd rect (at 3.1 -2.55) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.8 0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (pad 6 smd rect (at 3.8 0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.127))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_USB.3dshapes/USB_Micro-B_Molex_47346-0001.wrl
    (offset (xyz 0 1.27 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
