(module SOT96-1:SOT96-1 (layer F.Cu) (tedit 5B852660)
  (descr "NXP SOT96-1 SOIC-8 150 mil")
  (tags "SOIC-8 1.27 150 mil SOT96-1")
  (attr smd)
  (fp_text reference U7 (at 2.032 3.937 -90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MCP7940NT (at 0.018 3.19 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 -2.54) (end -0.635 -2.54) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.635 -2.54) (end -3.556 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 2.54) (end 2.032 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.635 -2.54) (end 2.032 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.75 -2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -2.75) (end -3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.95 -1.45) (end -0.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 8 smd oval (at 2.7 -1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 2.7 -0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 2.7 0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 2.7 1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -2.7 1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -2.7 0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2.7 -0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 -1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.35x2.35mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
