(module hdmi-swm-19:hdmi-swm-19 (layer F.Cu) (tedit 59CCD7E1)
  (descr "PADOVETE OT 1.6X0.28 STAVAT NA 1.6X0.25")
  (tags "PADOVETE OT 1.6X0.28 STAVAT NA 1.6X0.25")
  (attr smd)
  (fp_text reference GPDI1 (at 3.15 8.9 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value GPDI-D (at -1.582 -0.08 -90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start 0.3175 3.99796) (end 4.318 4.99872) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.3175 2.99974) (end 0.3175 3.99796) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 4.318 1.99898) (end 0.3175 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.3175 -3.99796) (end 4.318 -4.99872) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.3175 -2.99974) (end 0.3175 -3.99796) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 4.318 -1.99898) (end 0.3175 -2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.09854 5.4991) (end -6.09854 6.88594) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.59816 5.4991) (end -6.09854 5.4991) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.09854 -5.4991) (end -5.59816 -5.4991) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.09854 -6.87324) (end -6.09854 -5.4991) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -0.04826 7.49808) (end -2.19964 7.49808) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 6.0579 7.49808) (end 3.1496 7.49808) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 6.0579 -7.49808) (end 6.0579 7.49808) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.1496 -7.49808) (end 6.0579 -7.49808) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.19964 -7.49808) (end -0.04826 -7.49808) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.59816 -5.4991) (end -5.59816 -6.39826) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.59816 -4.89966) (end -5.59816 -5.4991) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.59816 5.4991) (end -5.59816 4.89966) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.59816 6.39826) (end -5.59816 5.4991) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 0 thru_hole oval (at 1.45 7.3 270) (size 1.3 2.3) (drill oval 0.8 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 smd rect (at -5.55 4.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 18 smd rect (at -5.55 4) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 17 smd rect (at -5.55 3.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 16 smd rect (at -5.55 3) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 15 smd rect (at -5.55 2.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 14 smd rect (at -5.55 2) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 13 smd rect (at -5.55 1.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 12 smd rect (at -5.55 1) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 11 smd rect (at -5.55 0.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 10 smd rect (at -5.55 0) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 9 smd rect (at -5.55 -0.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 8 smd rect (at -5.55 -1) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 7 smd rect (at -5.55 -1.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 6 smd rect (at -5.55 -2) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 5 smd rect (at -5.55 -2.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 4 smd rect (at -5.55 -3) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 3 smd rect (at -5.55 -3.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 2 smd rect (at -5.55 -4) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 1 smd rect (at -5.55 -4.5) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 0 thru_hole oval (at 1.45 -7.3 270) (size 1.3 2.3) (drill oval 0.8 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole oval (at -4.6 -7.3 270) (size 1.3 2.7) (drill oval 0.8 2.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole oval (at -4.6 7.3 270) (size 1.3 2.7) (drill oval 0.8 2.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
