(module hdmi-swm-19:hdmi-swm-19 (layer F.Cu) (tedit 59CCD7E1)
  (descr "PADOVETE OT 1.6X0.28 STAVAT NA 1.6X0.25")
  (tags "PADOVETE OT 1.6X0.28 STAVAT NA 1.6X0.25")
  (attr smd)
  (fp_text reference GPDI1 (at -9.605 1.45 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value GPDI-D (at -0.08 1.582) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start 6.39826 5.59816) (end 5.4991 5.59816) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 5.4991 5.59816) (end 4.89966 5.59816) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.89966 5.59816) (end -5.4991 5.59816) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.4991 5.59816) (end -6.39826 5.59816) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.49808 2.19964) (end -7.49808 0.04826) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.49808 -3.1496) (end -7.49808 -6.0579) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.49808 -6.0579) (end 7.49808 -6.0579) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.49808 -6.0579) (end 7.49808 -3.1496) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.49808 0.04826) (end 7.49808 2.19964) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.87324 6.09854) (end -5.4991 6.09854) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.4991 6.09854) (end -5.4991 5.59816) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 5.4991 5.59816) (end 5.4991 6.09854) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 5.4991 6.09854) (end 6.88594 6.09854) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -1.99898 -4.318) (end -2.99974 -0.3175) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.99974 -0.3175) (end -3.99796 -0.3175) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.99796 -0.3175) (end -4.99872 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.99898 -4.318) (end 2.99974 -0.3175) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 2.99974 -0.3175) (end 3.99796 -0.3175) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.99796 -0.3175) (end 4.99872 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 0 thru_hole oval (at 7.3 4.6) (size 1.3 2.7) (drill oval 0.8 2.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole oval (at -7.3 4.6) (size 1.3 2.7) (drill oval 0.8 2.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole oval (at -7.3 -1.45) (size 1.3 2.3) (drill oval 0.8 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -4.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 2 smd rect (at -4 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 3 smd rect (at -3.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 4 smd rect (at -3 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 5 smd rect (at -2.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 6 smd rect (at -2 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 7 smd rect (at -1.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 8 smd rect (at -1 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 9 smd rect (at -0.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 10 smd rect (at 0 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 11 smd rect (at 0.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 12 smd rect (at 1 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 13 smd rect (at 1.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 14 smd rect (at 2 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 15 smd rect (at 2.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 16 smd rect (at 3 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 17 smd rect (at 3.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 18 smd rect (at 4 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 19 smd rect (at 4.5 5.55 90) (size 1.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 0 thru_hole oval (at 7.3 -1.45) (size 1.3 2.3) (drill oval 0.8 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
