(module ESP-12E (layer F.Cu) (tedit 559F8D21)
  (descr "Module, ESP-8266, ESP-12, 16 pad, SMD")
  (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
  (fp_text reference REF** (at -2 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ESP-12E (at 8 1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 16 -8.4) (end 0 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0 -8.4) (end 16 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
  (fp_text user "No Copper" (at 7.9 -5.4) (layer F.CrtYd)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -8.4) (end 0 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0 -2.6) (end 16 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
  (fp_line (start 16 -2.6) (end 16 -8.4) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
  (fp_line (start 16 -8.4) (end 0 -8.4) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
  (fp_line (start 16 -8.4) (end 16 15.6) (layer F.Fab) (width 0.1524))
  (fp_line (start 16 15.6) (end 0 15.6) (layer F.Fab) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0 15.6) (end 0 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0 -8.4) (end 16 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.1524))
  (pad 9 smd oval (at 2.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 4.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 6.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 8.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 10.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 12.99 15.75 90) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 2) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 4) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0 6) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 8) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0 10) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0 12) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0 14) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 16 14) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 16 12) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at 16 10) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at 16 8) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at 16 6) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at 16 4) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at 16 2) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at 16 0) (size 2.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${ESPLIB}/ESP8266.3dshapes/ESP-12.wrl
    (at (xyz 0.04 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
