(module MICRO-HDMI-D (layer F.Cu) (tedit 53F70906)
  (attr smd)
  (fp_text reference J3 (at -0.025 -3.125) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_text value MICRO_HDMI (at 0 -1.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start -3.3 0) (end -3.3 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start -3.3 0.7) (end 3.3 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start 3.3 0.7) (end 3.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start -3.3 0) (end -3.3 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start -3.3 -6.8) (end 3.3 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start 3.3 -6.8) (end 3.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start 3.3 0) (end -3.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (pad 1 smd rect (at 1.8 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.4 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.6 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.2 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.2 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.6 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.4 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -1.8 -6.475) (size 0.23 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.6 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.8 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.4 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.4 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.8 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.2 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.6 -5.25) (size 0.23 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SHD smd rect (at 3.45 -5.06) (size 2.4 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SHD smd rect (at -3.45 -5.06) (size 2.4 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" thru_hole oval (at -3.1 -1.7) (size 1.5 2.55) (drill oval 0.65 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole oval (at 3.1 -1.7) (size 1.5 2.55) (drill oval 0.65 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
