(module jumper:SOLDER-JUMPER_1-WAY (layer F.Cu) (tedit 59DFC21C)
  (fp_text reference JP1 (at 0 -1.4605) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value 1.2 (at 0 1.524) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start 0 -0.635) (end 0 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 0.635) (end 0.889 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 -0.635) (end 0.889 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.6 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.6 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
