(module micro-sd-schd3a0100:SCHD3A100 (layer F.Cu) (tedit 59DE515C)
  (fp_text reference SD1 (at 0 6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value Micro_SD_Card (at 0 4.73) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_line (start -6.15 -7.95) (end -6.15 -5.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.15 -7.95) (end -6.15 -7.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.15 -4.7) (end 6.15 -7.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.15 3.6) (end 6.15 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 -2.3) (end -6.15 3.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.15 8) (end 6.15 7.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 8) (end 6.15 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 5.95) (end -6.15 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 1.15) (end 3.8 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -3.8) (end 3.8 1.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 1.15) (end -5 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.8 1.15) (end 3.8 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.8 -3.8) (end -5 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 1.15) (end 3.8 1.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 8) (end 6.15 8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 -7.95) (end -6.15 8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.15 -7.95) (end -6.15 -7.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.15 8) (end 6.15 -7.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 3.2 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.1 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.3 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.4 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.5 2.2) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6.875 6.5) (size 1.45 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.875 -5.15 90) (size 0.9 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.875 4.8) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 6.875 4.8) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 6.875 -3.5) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.875 -3.5) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
