(module audio-jack:CUI_SJ-43516-SMT (layer F.Cu) (tedit 59C4E6F1)
  (attr smd)
  (fp_text reference AUDIO1 (at 0.762 3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value JACK_TRS_6PINS (at 0.762 -1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.6 2.4) (end -7.6 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.6 -2.4) (end -8.6 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -2.4) (end -8.6 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -3) (end -7 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.8 3.8) (end -5.2 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 3.8) (end -2.4 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 3) (end -1.4 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.2 3) (end -1.4 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.4 3) (end 7.4 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.4 -3) (end 8.4 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -3) (end 8.4 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.4 -3) (end -2.8 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -3) (end -5.6 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -6.4 3.7) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.6 3.7) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.8 3.7) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 9.9 -0.75) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.7 -3.7) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.5 -3.7) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.4))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.4))
)
