(module USB-MICRO-B-FCI-10118193-0001LF (layer F.Cu) (tedit 57AA076B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN-10118193-0001LF-FCI (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5 1.5) (end -5 -4.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -4.5) (end 5 -4.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -4.5) (end 5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 1.5) (end -5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 1) (end 4.5 1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 1) (end 4.5 -4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -4) (end -4.5 -4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -4) (end -4.5 1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -4.5) (end -1 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 1) (end -4.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -4.5 -3.5) (end -4.5 -4) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -4.5 -4) (end 4.5 -4) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start 4.5 -4) (end 4.5 1) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -4 1.45) (end 4 1.45) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.5 0) (size 0.9 1.6) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.5 0) (size 0.9 1.6) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at -3.2 -2.6) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.2 -2.6) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model conn_pc/usb_B_micro_smd-2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
