(module USB_Micro-B-SMD (layer F.Cu) (tedit 562D4E21)
  (descr "Micro USB Type B Receptacle SMD")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_Micro-B-SMD (at 0 4.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4 -2) (end 4 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 -2) (end 4 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 3.8) (end -4 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 3.8) (end -4 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 2.48) (end -4 2.48) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.3009 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.6509 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.0009 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.6491 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.2991 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.1 -1.43754) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.1 -1.43754) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.8 1.11246) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.8 1.11246) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 1.11246) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 1.11246) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
