(module USB_A_PLUG (layer F.Cu) (tedit 562C2AE6)
  (descr "USB A Plug SMD CnC Tech 1001-011-01101")
  (tags "USB A Plug")
  (fp_text reference REF** (at 0 -6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_A_PLUG (at 0 3.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6 2) (end -6 17.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6 17.5) (end 6 17.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6 17.5) (end 6 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6 2) (end 6 5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 2) (end -6 5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -1) (end -4.5 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 3.5 -2.75 270) (size 2.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 -2.75 270) (size 2.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1 -2.75 270) (size 2.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 5.7 0 270) (size 3 1.4) (drill oval 2.5 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.3 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.3 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at -5.7 0 270) (size 3 1.4) (drill oval 2.5 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at -3.5 -2.75 270) (size 2.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
