(module L_CoilCraft_XAL60xx (layer F.Cu) (tedit 5BF573AA)
  (fp_text reference REF** (at 0.1 4.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L_CoilCraft_XAL60xx (at 0 -4.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.2 -3.3) (end 3.2 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.2 3.3) (end -3.2 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.2 3.3) (end -3.2 3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.2 -3.3) (end 3.2 3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 2.02 0) (size 1.43 5.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.02 0) (size 1.43 5.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
