(module SM8:SM8 (layer F.Cu) (tedit 5B1AB739)
  (descr "TI SM8 SOIC-8 150 mil")
  (tags "SOIC-8 1.27 150 mil SOT96-1")
  (attr smd)
  (fp_text reference U11 (at 3.3475 0.019 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PCA9306D (at 4.318 5.588 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -2.54 0) (end -2.54 0.635) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -2.032) (end 2.54 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -0.635) (end -2.54 -2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 0.635) (end -2.54 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.75 3.75) (end 2.75 -3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 3.75) (end -2.75 -3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 -3.75) (end 2.75 -3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 3.75) (end 2.75 3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 1.95) (end -2.45 0.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.45 1.95) (end -1.45 1.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.45 -1.95) (end 2.45 1.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.45 -1.95) (end 2.45 -1.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 8 smd oval (at -1.905 -2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -0.635 -2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.635 -2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 1.905 -2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 1.905 2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.635 2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.635 2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.7 90) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
