(module TSOT-25:TSOT-25 (layer F.Cu) (tedit 5B1AAF38)
  (attr smd)
  (fp_text reference U4 (at 2.525 -0.4265) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value TLV62569DBV (at 0 -2.443) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -0.9) (end 1.5 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.3 -0.9) (end 0.3 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1 0.2) (end -0.95 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23-5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
