(module TSOT-25 (layer F.Cu) (tedit 55EFFDDA)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.15 0.15) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value TSOT-25 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.15 0.15) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_circle (center -1 0.4) (end -0.95 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -0.9) (end 1.5 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -0.9) (end 1.5 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 0.9) (end -1.5 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.3) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
